Инструкция по работе с треком в OziExplorer для ПК
1. Загрузка трека
Для работы с треком в OziExplorer существует «Панель управления треками» [image: image1.png]OziExplorer - MycTas KapTa =18 x|
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При старте навигации в реальном времени, трек записывается в первую строку. Если в эту строку уже загружен трек, он дописывается. Следовательно, эталонный трек нужно загрузить во вторую строчку. Двойной клик по второй строчке:
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Клик на кнопке «Загрузить». Появится окно выбора трека. Выбираем трек и кликаем «Открыть». После того как трек загрузится, кликаем кнопку закрыть в окне «Свойства трека».
Результат:
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В свойствах трека так же можно изменить трека, чтобы не путать его с основным.

После старта навигации, трек будет записываться в первую строчку.

2. Сохранение трека

Настоятельно рекомендуется периодически сохранять трек. Сохранение трека осуществляется через «Панель управления треками»:
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На скриншоте в первой строчке - «ACTIVE LOG» - активный трек, во второй строчке - «OziCE Track Log File» - эталонный трек. Двойной клик по активному треку. Откроется окно со свойствами трека:
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Для сохранения трека необходимо нажать кнопку «Сохранить». В открывшемся диалоговом окне выбрать папку для сохранения и задать имя трека.

Рекомендуется во время движения по трассе периодически сохранять пройденный трек!

