Инструкция по работе с треком в OziExplorer для КПК
Для работы с треками в OziExplorer для КПК необходимо включить «Панель трека»:
Вид -> Панели инструментов -> Панель трека
Затем включаем список треков [image: image1.jpg]5|
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OziExplorer для КПК имеет 5 независимых ячеек для хранения треков. Активный трек пишется либо в память, либо в отдельный log-файл.
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Загружаем эталонный трек в 1-ю строку: выбираем строку и кликаем по кнопке «Загр.», выбираем эталонный трек. После того, как трек загрузится, он будет отображаться на карте.
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Перед началом записи трека убедитесь, что включена запись трека в log-файл. Это связно с тем, что в оперативную память OziExplorer сохраняет только 1000 последних точек трека. Т.е. может возникнуть ситуация, что OziExplorer не сохранит раннюю часть трека. В Log-файл сохраняются все когда-либо записанные треки.
Файл -> Трек -> Сохранять Трек в файл Log
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Перед началом движения рекомендуется очистить log-файл от старых треков.

Файл -> Трек -> Удалить файл Log
Теперь OziExplorer начнет записывать весь пройденный путь в файл ceTrack.plt
Для сохранения log-файла в другое место выберите команду:

Файл -> Трек -> Сохранить файл Log
Рекомендуется во время движения по трассе периодически сохранять пройденный трек!

